Ø Ø A KK Ø B D G F AM H EE WH L1+ L2+ VD N P Q TG E SW1 SW2 SW3 SW4 д п\з

50 20 М16х1.5 40 18.3 4.5 25 32 4 G1/4 37 106 143 5 30 M8 16 46.5 65 17 10 3 24 15 / 14

63 20 М16х1.5 45 21.5 7 25 32 4 G3/8 37 121 158 5 36 M8 16 56.5 75 17 10 3 24 17 / 16

80 25 М20х1.5 45 21.5 7 30 40 4 G3/8 46 128 174 5 36 M10 18.5 72 97 22 12 5 30 20 / 20

100 25 М20х1.5 55 21.6 7.5 35 40 4 G1/2 51 138 189 5 36 M10 18.5 89 116 22 12 5 30 21 / 19

125 32 M27x2 60 25 10 42 54 6 G1/2 65 160 225 6 41 M12 23 110 136 27 14 4 41 26 / 25

160 40 M36x2 65 25 12 53.5 72 6 G3/4 80 180 260 6 45 M16 26 140 176 36 17 4 55 29 / 36

200 40 M36x2 75 25 12 63.5 72 6 G3/4 95 180 275 6 45 M16 26 175 216 36 17 4 55 44 / 42

250 50 M42x2 90 31 12 67 84 10 G1 105 200 305 6 60 M20 26 220 270 46 36 6 65 50 / 50

320 50 М48х2 110 31 12 90 96 10 G1 120 218 338 20 54.5 M24 28 270 340 46 41 - 75 50 / 50